|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации Тернейского муниципального округа от 02.07.2025 № 555 |

|  |
| --- |
| «Приложение № 4  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации Тернейского муниципального округа от 23.06.2025 № 521 |

**КРИТЕРИИ КОНКУРСА**

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** |
| Сумма | **5041,13** | | **8626,11** | **7433,96** | **5256,53** | **7159,95** | **4627,71** | **6861,01** | **3676,63** | **3675,33** | **6597,27** | **4232,69** | **742,96** | **3589,75** | **2851,82** | **3627,89** | **965,85** | **965,85** | **3626,35** | **5111,68** | **6128,54** |
| Предельный размер расходов |  | **90798,99** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения: расходы на создание и реконструкцию объекта Концессионного соглашения Концедентом на себя не приняты;

3. Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

3.1. Индекс эффективности операционных расходов в размере 1,0 процента на каждый год действия концессионного соглашения.

3.4.1.Удельный расход топлива

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/Гкал | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** |
| 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 | 0,0897 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельное потребление энергетических ресурсов на 1 Гкал полезного отпуска | Условное топливо,дрова |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** |
| Кг. Ут./Гкал | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 | 261,12 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | | % | 2025 | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** |
| 8,09 | 8,08 | 8,07 | 8,07 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |

4. Показатели надежности объектов теплоснабжения.

Устанавливаются следующие плановые значения показателей деятельности концессионера:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии | | | |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | **ед./км** | **2025-2044** | | | |
| 0,0 | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час  установленной мощности,ед/ Гкал | **ед./Гкал** | **2025-2044** | | | |
| 0,0 | | | |
| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | **Ед. изм.** | Значение показателя по предполагаемым годам концессии | | | |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Объем полезного отпуска тепловой энергии | **Гкал** | **2025-2044** | | | |
| 4198,79 | | | |
| **Гкал** |  | | | |
| Величина неподконтрольных расходов за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль, налога на имущество организации (без НДС) | | **Тыс.руб** | **2025-2044** | | | |
| 1829,76 | | | |
|  |  | | | |
|  | |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2044** |
|  | |  | x | 105,8 | 104,7 | 104,0 |
| Предельный(максимальный)рост необходимой валовой выручки | | **%** |  | | | |
|  | |  |
| « | | |